|  |
| --- |
| ivg.pngVortexer BR-2000 |
| Nombre: |
| Vortexer BR-2000 |
|  |
| Marca y modelo: |
| Bio-Rad; Modelo: 1660610  |
| Especificaciones  |
| Mezclador de alta duracion multipropositoVelocidad ajustable desde 0-3000rpmInterruptor de 3 posiciones que permite modo continuo y activacion por toque. |
| Procedencia |
|  Estados Unidos |
| Características Relevantes: |
| Mezclador para ser utilizado para todo tipo de placa, tubo y frascoVelocidad ajustable dependiendo de lo que se desea mezclar o resuspender y la sensibildiad del material.  |
| Aplicaciones y Usos (Alcances): |
| Mezclar y resuspender en protocolos de biologia molecular y biotecnologia. |
| Ejemplos del equipo (Imágenes): |
| http://www.bio-rad.com/webroot/web/images/lse/products/equipment_supplies/product_detail/global/lse_mini_incubation_oven.jpg |
| Costo – Mínimo y Máximo |
| SSS |